**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера се реализује на основу чл. 144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ\_-инвестиционо одржавање и енерегетска санација, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова и елаборат енергетске ефикасности.

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ\_-инвестиционо одржавање и енерегетска санација, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова и елаборат енергетске ефикасности.

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.

**5) уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ\_-инвестиционо одржавање, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова.

**6) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

Ова мера се реализује, у случају замене постојеће цевне мреже, на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа –текуће одржавање, није потребна израда техничке документације.

У случају уградње нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, потребна документација садржи технички опис, попис радова, на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ\_- инвестиционо одржавање.

**7) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.